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SCHEDA MENSILE	del mese di ....,................  .... / ..................
Eventuali anomalie riscontrate vanno contrassegnate con una X apposta sulle caselle SI-NO, riportando poi nello spazio sotto le informazioni e le indicazioni sui presidi risultati non rispondenti ai requisiti richiesti, la loro collocazione, e gli interventi posti in atto.
ESTINTORI PORTATILI E CA RRELkATI
VERIFICHE
1
Gli estintori risultano chiaramente segnalati e visibili.
SI
NO
2
Gli estintori sono presenti ove indicato.
SI
Ù'O
3
Gli estintori sono correnamente appesi o
localizzati.
SI
NO
4
Gli estintori risultano facilmente ed
immediatamente utilizzabili.
Sl
NO
5
< I contrassegni distintivi degli estintori
sono esposti a v ista e ben leggibili.
SI
NO
6
Il valore di pressione degli estintori è compreso entro il campo verde dell’indicatore.
SI
NO
7
Gli estintori risultano manomessi o privi
del dispositivo di sicurezza
SI
NO

IDRANTI E NASPI VERIFICHE
1
Gli idranti risultano chiaramente segnalati
e visibili.
SI
NO
2
Gli idranti risultano facilmente
raggiungibili e utilizzabili.
SI
NO
3
E’ presente il cartello che segnala
1’u bicazione degli attacchi per autopompa
SI
NO
4
Gli attacchi sono facilmente individuabili
ed accessibili.
SI
NO





VIE DI ESOD O E PORTE DI USCITA D’EMERGENZA: VERIFICHE
1
Vie di esodo e porte di uscita d’emergenza risultano chiaramente segnalate e visibili.
SI
NO
2
Vie di esodo e porte di uscita d'emergenza
sono mantenute libere da ostacol i e facilmente agibili.
SI
NO
3
Le porte di uscita d'emergenza sono
facilmente apribili in caso di necessità.
SI
NO
4
Le porte resistenti al fuoco (cucina)
vengono mantenute chiuse se previsto.
SI
NO
5 Nelle aule è presente la relativa segnaletica SI	NO
e le istruzioni antincendio (planimetrie, procedure ecc.) ?

IMPIANTO ELETTRICO E LAMPADE DI EMERGENZA: VERIFICHE
1
La segnaletica di sicurezza nelle cabine e nei quadri elettrici è leggibile?
SI
NO
2
Gli interruttori ed i pulsanti di sgancio
d'emergenza sono correttamente segnalati
SI
NO
3
I quadri elettrici e i dispositivi di comando
sono accessibili e non vi sono materiali presenti.
SI
NO
4
Le lampade di emergenza entrano
immediatamente in funztone in caso di
assenza dell'alimentazione elettrica di rete
SI
NO
5
Tutte le lampade di emergenza sono funzionanti e il corpo illuminante è pulito.
SI
NO




	Esito delle verifiche:
	0	positivo
	0	negativo

	Eventuali annotazioni:

	

	

	

	

	Eventuali interventi:

	
	
	

	
	
	

	

	Data:
	
	L’addetto (nome, cognome e firma):
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